 ООО «ПМК»

 614056, г. Пермь, ул. Переездная, 2. Т.Ф (342) 263-16-11/247-11-06 ИНН 5906120419,

 КПП 590601001, ОКПО 24070554, р/с 40702810829190001127к/с30101810200000000824

 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ "ОАО"АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824.

Опросный лист

**БАССЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ № |  |
| КЛИЕНТ |  |
|  |  |  |  |
| БАССЕЙН |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Тип бассейна |  |  |  |
|  | частный |  |
|  | спортивный |  |
|  | оздоровительный |  |
|  | детский (до 7 лет) |  |
|  | детский (после 7 лет) |  |
|  | иной |  |
|  |  |  |  |
| Гидравлическая |  |  |
| схема | скиммерный |  |
|  | переливной (ширина желоба, мм - ) |  |
|  |  |  |
| Материал чаши,  |  |  |
| покрытие | бетон с плиткой |  |
|  | бетон с пленкой |  |
|  | готовая форма |  |
|  |  |  |  |
| Форма бассейна | близкая к прямоугольной | сложная форма |
|  | длина, м |  | площадь, м2 |  |
|  | ширина, м |  | периметр, м |  |
|  | средняя глубина, м |  | объем, м3 |  |
|  |  |  |  |
| Управление |  |  |
| фильтровальной | автоматическое |  |  |
| установкой | полуавтоматическое |  |  |
|  | ручное |  |  |
|  |  |  |  |
| Местоположение |  |  |
| бассейна | в помещении |  |
|  | полностью открытое пространство |  |
|  | частично открытое пространство |  |
|  | защищенное открытое пространство |  |
|  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |
|  | заливаемой в бассейн воды, °С |  |
|  | требуемая температура воды в бассейне, ◦С |  |
|  | время первоначального нагрева, час |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| Подогрев | тепловой (котел, солнечный коллектор) |  |
| бассейна | электрический |  |
|  |  |  |  |
| Дезинфекция |  |  |
| (химобработка | хлорирование |  |  |
| воды) | активный кислород |  |  |
|  | бромирование |  |  |
|  | ультрафиолет (только совместно с одним |  |
|  |  из выше перечисленных способов) |  |
|  |  |  |  |
| Донный слив  |  |
| (бронза, нерж.  | с прямым выходом |  |  |
| сталь) | с выходом под 90° |  |  |
|  |  |  |  |
| Лестница  |  |  |
| (нерж. сталь) | 3 ступени |  |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  | 4 ступени |  |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
| Очистка чаши  |  |  |
| бассейна | автоматическая |  |  |
|  | ручная |  |  |
|  |  |  |  |
| Подсветка бассейна |  |  |  |
|  | нержавеющ. сталь | пластик |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ |  |  |
|  |  |  |  |
| Устройство  |  |  |
| противотока | навесной |  |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  | встраиваемый: |  |  |
|  |  | нержавеющ. сталь | пластик |
|  |  |  |  |
|  | 1 форсунка |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  | 2 форсунки |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
| Гидромассаж |  |  |
|  |  | нержавеющ. сталь | пластик |
|  |  |  |  |
|  | 1 форсунка |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 2 форсунки |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 3 форсунки |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 4 форсунки |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 5 форсунок |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
| Донный водный |  |  |
| гейзер |  | нержавеющ. сталь | пластик |
|  |  |  |  |
|  | 1 форсунка |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
| Аэромассаж |  |  |  |
|  |  | нержавеющ. сталь | пластик |
|  |  |  |  |
|  | плита 745х745 мм |  кол-во- \_\_\_\_ |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  | плита кругл. ∅ 825 мм |  кол-во- \_\_\_\_ |  |
|  | лежак на 1 место |  |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  | лежак на 2 места |  |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  | лежак на 3 места |  |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  | лежак на 4 места |  |  кол-во- \_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
| Водопад |  |  |  |
|  | ширина струи: |  |  |
|  | 100 мм  |  |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 120 мм |  |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 300 мм |  |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 340 мм |  |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | 800 мм |  |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  | водный гриб (диаметр шляпки 1200 мм) |  кол-во- \_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
| Дополнительные сведения о бассейне |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |